1. 打开软件后需要登录、创建用户，默认数据库中包含账户名为“testking”,密码为“12344321”的管理员账户，可再自行创建，root密码为“123456”，账户分为普通用户和管理员用户，管理员用户可使用所有功能，不登录所有功能均不可用
2. 将usb转TTL模块与单片机连接后，插入电脑，软件会自动搜索串口号，点击连接可作为串口调试助手用
3. 在2的基础上，重启单片机，如果是在BootLoader模式下，会出现刷程序的提示，如果在普通模式下，则会直接运行单片机程序
4. 左下角的bin文件下载部分，可以上传、下载程序文件
5. 右下角是TCP连接，两台电脑连接后可以通过网络共享文件
6. 直接可用的程序文件在demo目录下，其中包含一个已有的数据库文件